**Opis szczególnych obszarów podlegających sprawdzeniu.**

W zakresie dachu sprawdzeniu podlegają w szczególności takie elementy jak więźba dachowa wraz z pokryciem dachu dachówką ceramiczną z elementami towarzyszącymi (okna połaciowe, naświetla, instalacje odgromowe, podbitka, obróbka blacharska) w zakresie :

1. Zgodności wykonania więźby dachowej z dokumentacją projektową
2. Jakości użytych materiałów
3. Jakości wykonanej impregnacji elementów więźby
4. Zgodności wykonania świetlików z dokumentacją projektową, w tym sposobu posadowienia konstrukcji świetlików

W zakresie stolarki okiennej i drzwiowej sprawdzeniu podlegają w szczególności takie elementy jak:

* Zgodność wykonanej stolarki okiennej i drzwiowej z dokumentacją projektową
* sposób i technika montażu okien
* prawidłowość i jakość wykonania izolacji termicznej

W zakresie hydroizolacji ścian piwnic sprawdzeniu podlegają w szczególności takie elementy jak:

* Zgodność wykonania hydroizolacji i docieplenia z dokumentacją projektową i Uchwałą nr. XX/33/12 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 11 czerwca 2012 w sprawie uchwalenia Statutu Uzdrowiska Szczawno-Zdrój.
* Jakość użytych materiałów
* Jakość i technologia wykonanych prac